{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["EMF_Estimation","ขั้นตอนการใช้งาน","Parameter","DATA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":8,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"EMF_Estimation","index":0,"n_rows":43,"n_cols":11,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[42,0,42,1],[38,0,38,1],[41,0,41,1],[18,6,18,10]]}
[null,"  "]
[]
[]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[null,null,""]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["กรอกข้อมูล"]
["ลำดับ","พารามิเตอร์",null,null,"คำแนะนำประกอบการคำนวณ",null,"คำนวณค่า ERP"]
[1,"กำลังส่งของเครื่องส่ง ",1,"W","[W, kW]",null,"Pt= ",{"$f":"IF(D20=\"W\",10*LOG(C20),IF(D20=\"kW\",10*LOG(C20*1000)))","v":0},"dB"]
[2,"อัตราขยายสายอากาศ ",3,"dBd","[dBd, dBi]",null,"Gt= ",{"$f":"IF(D21=\"dBd\",C21,IF(D21=\"dBi\",C21-2.15))","v":3},"dBd"]
[null,"โพลาไรเซชันของการแพร่กระจายคลื่น ",null,"Mixed","[Mixed(ผสม), Vertical(แนวตั้ง)]"]
[3,"การสูญเสียของระบบส่งสัญญาณ ",0,"dB",null,null,"Lf= ",{"$f":"C23","v":0},"dB"]
[4,"การสูญเสียของขั้วต่อ ",0,"dB",null,null,"Lcon= ",{"$f":"C24","v":0},"dB"]
[5,"การสูญเสียอื่นๆ ",0,"dB","เช่น ตัวกรอง (Filter) และอุปกรณ์รวมสัญญาณ (Combiner) ",null,"Lt= ",{"$f":"C25","v":0},"dB"]
[6,"ความสูงของจุดกึ่งกลางสายอากาศจากระดับพื้นดิน",0,"m"]
[7,"ความถี่วิทยุ",100,"MHz","[87.50-107.75 MHz]",null,"Total ERP=",{"$f":"H20+H21-(SUM(H23:H25))","v":3},"dB",{"$f":"IF($D$20=\"kW\",POWER(10,H27/10)/1000,POWER(10,H27/10))","v":1.9952623149688797},{"$f":"D20","v":"W"}]
[null,null,null,null,null,null,"ERP-H=",{"$f":"IF(D22=\"Mixed\",H27-3,\"-\")","v":0},"dB",{"$f":"IF(H28=\"-\",\"-\",IF($D$20=\"kW\",POWER(10,H29/10)/1000,POWER(10,H29/10)))","v":1},{"$f":"D20","v":"W"}]
[null,null,null,null,null,null,"ERP-V=",{"$f":"IF(D22=\"Mixed\",H27-3,H27)","v":0},"dB",{"$f":"IF($D$20=\"kW\",POWER(10,H29/10)/1000,POWER(10,H29/10))","v":1},{"$f":"D20","v":"W"}]
[]
[]
["ผลลัพธ์"]
["ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า"]
["ลำดับ","ระยะห่างจากเสาที่ตั้งสายอากาศ (เมตร)","ระยะที่คำนวณ (เมตร)","ระดับการการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุด\n(เปอร์เซ็นต์ เทียบกับค่า 2W/m2) %"]
[1,"5 - 50",5,{"$f":"cal_pwdensity2(POWER(10,$H$20/10),ROUND($H$21,0),$C$26,C35)","v":0.48129063844680786}]
[2,"51 - 100",51,{"$f":"cal_pwdensity2(POWER(10,$H$20/10),ROUND($H$21,0),$C$26,C36)","v":5.0379717722535133E-3}]
[3,"101 - 200",101,{"$f":"cal_pwdensity2(POWER(10,$H$20/10),ROUND($H$21,0),$C$26,C37)","v":1.2854273663833737E-3}]
[4,"201 - 300",201,{"$f":"cal_pwdensity2(POWER(10,$H$20/10),ROUND($H$21,0),$C$26,C38)","v":3.2459202338941395E-4}]
["ระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุด",null,5,{"$f":"D35","v":0.48129063844680786}]
[]
["ผลลัพธ์อื่นๆ"]
["   ค่าจำกัดระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสูงสุด (W/m2)  Power Density Limit",null,"ระยะห่างเขตปลอดภัยจาก สายอากาศส่งถึงผู้รับ (เมตร) Compliance Distance"]
[2,null,{"$f":"safe_dis(POWER(10,($H$20/10)),ROUND(H21,0))","v":0.35499998927116394}]

{"sheet":"ขั้นตอนการใช้งาน","index":1,"n_rows":92,"n_cols":2,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมการคำนวณ\n"]
["ขั้นที่ 1 เปิดโปรแกรม EMF Estimation บน Microsoft Excel และทำการ Enable Macro ดังรูป"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ขั้นที่ 2 ทำการกรอกข้อมูลและทำการเลือกหน่วยใน \"กรอบสีส้ม\" ถ้าต้องการรีเซตเป็นค่าเริ่มต้นให้ทำการกดปุ่ม \"Reset Data\""]
["และหากต้องการเปลี่ยนหน่วยในการคำนวณให้ใช้เมาส์กดไปที่ตำแหน่งหน่วยที่ต้องการจะเปลี่ยนเช่น W เป็น kW"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ขั้นที่ 3 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะแสดงผลลัพธ์ดังนี้"]
[null,"3.1 ผลลัพธ์ค่า ERP ของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"3.2 ผลลัพธ์ค่าการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม โดยนำค่าดังกล่าวไปกรอกใน \"แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.\"\n"]

{"sheet":"Parameter","index":2,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["กำลังส่ง",null,"อัตราขยายสาอากาศ"]
["W",null,"dBd"]
["kW",null,"dBi"]
[]
[null,null,"ประเภทสายอากาศ"]
[null,null,"Mixed"]
[null,null,"Vertical"]

{"sheet":"DATA","index":3,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,4,0,5]]}
["อัตราขยายสายอากาศ","ระยะห่างเขตปลอดภัย สายอากาศส่งถึงผู้รับ (เมตร) ที่กำลังส่ง 100 W ที่อัตราขยายสายกาศต่างๆ",null,null,"Base Parameters"]
[0,2.5099999999999998,null,null,"Type of Service","FM"]
[1,2.82,null,null,"Tx Power","100 W"]
[2,3.17,null,null,"HRP","0 dB"]
[3,3.55,null,null,"VRP","1 V/V"]
[4,3.98,null,null,"Distance to Observe point",5]
[5,4.47,null,null,"Frequency",100]
[6,5.0199999999999996,null,null,"Max Size Ant.",3]
[7,5.63,null,null,"Observation Point Height ","1.5 m."]
[8,6.32]
[9,7.09]
[10,7.9399999999999995]
[11,8.8899999999999988]
[12,9.9399999999999977]