{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Sheet1","Input","Report","คู่มือการใช้งาน"],"not_rendered":{"charts":0,"images":15,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":82,"n_cols":8,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,2,22,2],[1,1,1,4]]}
[]
[null,"โปรแกรมการจำลองการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล\nอ้างอิงวิธีคำนวณตาม ITU-T Recommendation K.70"]
[null,"คำอธิบาย "]
[null,"ERP= กำลังส่งออกอากาศ (Effective Radiated Power) ในหน่วย dB "]
[null,"Pt= กำลังของเครื่องส่ง (Transmitter Power) ในหน่วย dB"]
[null,"Gt= อัตราขยายสายอากาศ (Antenna Gain) ในหน่วย dBd"]
[null,"Lf= การสูญเสียของระบบส่งสัญญาณ (Feeder Loss) ในหน่วย dB "]
[null,"Lcon= การสูญเสียของขั้วต่อ (Connector Loss) ในหน่วย dB "]
[null,"Lt= การสูญเสียอื่นๆ ในระบบส่งสัญญาณ เช่น ตัวกรอง (Filter) และอุปกรณ์รวม สัญญาณ (Combiner) ในหน่วย dB "]
[null,"กรอกข้อมูล "]
[null,"ลำดับ","พารามิเตอร์",null,"คำแนะนำประกอบการคำนวณ"]
[null,1,"กำลังส่งของเครื่องส่ง ",null,"หน่วยกิโลวัตต์ (kW)"]
[null,2,"อัตราขยายสายอากาศ ",null,"หน่วย dBd"]
[null,3,"การสูญเสียของระบบส่งสัญญาณ ",null,"หน่วย dB"]
[null,4,"การสูญเสียของขั้วต่อ ",null,"หน่วย dB"]
[null,5,"การสูญเสียอื่นๆ ",null,"ผลรวมจากค่าการสูญเสียจาก ตัวกรองความถี่ (Filter) และอุปกรณ์รวมสัญญาณ (Combiner) หน่วย dB"]
[null,6,"ความสูงของจุดกึ่งกลางสายอากาศจากระดับพื้นดิน",null,"หน่วยเมตร (m)"]
[null,7,"ความถี่กลาง (Center Frequency)",null,"หน่วยเมกะเฮิรตซ์ (MHz) (ช่วงความถี่ 174-230 MHz) "]
[null,"คำนวณกำลังส่งออกอากาศ (ERP)"]
[null,null,"ERP = Pt(dB)+Gt(dB)-Lf(dB)-Lcon(dB)-Lt(dB)"]
[null,null,"ERP =",null,"หน่วย dB"]
[null,null,null,null,"หน่วยวัตต์ (W)"]
[null,null,null,null,"หน่วยกิโลวัตต์ (kW)"]
[null,"คำนวณระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)"]
[]
[]
[null,null,null,"Main Lobe"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ควรอยู่ห่างจากสายอากาศอย่างน้อย"]
[null,null,"-กลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงาน",null,"หน่วยเมตร (m)"]
[null,null,"-บุคคลทั่วไป",null,"หน่วยเมตร (m) "]
[]
["สอบถามรายละเอียดการใช้งานได้ที่"]
["สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช. "]
["email : bc.standard@nbtc.go.th"]
[]
[null,"ITU K-70"]
[null,"-กลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงาน"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0.184*SQRT(D22)","v":0}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"-บุคคลทั่วไป"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"0.409*SQRT(D22)","v":0}]

{"sheet":"Input","index":1,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["รายการที่ต้องกรอกข้อมูล"]
["รายการ","โปรดกรอกข้อมูล"]
["1. ชื่อสถานีผู้ได้รับใบอนุญาต"]
["2. ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศฯ"]
["3. ชื่อสถานี "]
["4. ชื่อผู้ประสานงาน"]
["5. เบอร์โทรศัพท์"]
["6. เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)"]
["7. E-mail"]
["8. ละติจูด (Decimal 6 ตำแหน่ง)"]
["9. ลองจิจูด (Decimal 6 ตำแหน่ง)"]

{"sheet":"Report","index":2,"n_rows":32,"n_cols":16,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,14,26,15],[28,11,28,15],[29,11,29,15],[30,11,30,15],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[31,11,31,15],[27,1,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,9],[27,10,27,13],[28,1,30,3],[28,4,28,7],[29,4,29,7],[30,4,30,7],[28,8,30,10],[25,1,26,4],[25,5,25,13],[26,5,26,6],[26,7,26,9],[26,10,26,13],[23,1,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,9],[23,10,23,13],[24,1,24,15],[20,1,20,15],[21,1,22,4],[21,5,21,13],[22,5,22,6],[22,7,22,9],[22,10,22,13],[21,14,22,15],[19,1,19,2],[19,3,19,5],[16,1,18,2],[16,3,18,5],[16,6,18,8],[15,1,15,15],[16,9,18,11],[16,15,18,15],[16,12,18,14],[13,1,13,5],[14,11,14,12],[14,2,14,5],[14,13,14,15],[13,6,13,15],[14,7,14,10],[11,1,11,15],[1,1,3,1],[1,2,3,12],[1,13,1,15],[2,13,2,15],[3,13,3,15],[4,1,4,15],[5,1,5,15],[6,1,6,15],[7,1,7,15],[9,1,9,15],[8,1,8,5]]}
[]
[null,null,"แบบรายงานระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า\nของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"แบบ ทส. 3003-2567"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"หน้า 1 จาก 1"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"เลขที่รายงาน                           . "]
[null,"แบบรายงานนี้เป็นรายงานระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการ"]
[null,"โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม "]
[null,"รูปแบบการจำลองตาม ITU-T Recommendation K.70"]
[null,"1. รายละเอียดผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่"]
[null,"ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่"]
[null,"ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแห่งชาติ    ว่าด้วยแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล "]
[]
[null,"ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง               "]
[]
[null,"ชื่อผู้ประสานงาน                                                                                                                                           "]
[null,"โทรศัพท์                    ",null,null,null,null,"โทรสาร ",null,null,null,null,"E-mail"]
[null,"2. รายละเอียดของสถานีวิทยุกระจายเสียง"]
[null,"ละติจูด \n(องศา ทศนิยม \n6 ตำแหน่ง) ",null,"ลองจิจูด \n(องศา ทศนิยม \n6 ตำแหน่ง)",null,null,"ความถี่วิทยุ \n(MHz)",null,null,"กำลังส่งของเครื่อง \n(กิโลวัตต์)",null,null,"อัตราขยายสายอากาศ \n(dBd)",null,null,"ความสูงสายอากาศจากพื้นดิน (เมตร)"]
[]
[]
[]
[null,"3. ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศสำหรับกลุ่มผู้ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการทำงานที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม"]
[null,"ความถี่วิทยุ",null,null,null,"ขีดจำกัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า",null,null,null,null,null,null,null,null,"ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ\nอย่างน้อย (เมตร)"]
[null,null,null,null,null,"E-field strength \n(V/m)",null,"H-field strength \n(A/m)",null,null,"Equivalent plane wave power density (W/m2)"]
[null,"10 MHz – 400 MHz",null,null,null,61,null,0.16,null,null,10]
[null,"4. ระยะที่ควรอยู่ห่างจากสายอากาศสำหรับบุคคลทั่วไปที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม"]
[null,"ความถี่วิทยุ",null,null,null,"ขีดจำกัดความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า",null,null,null,null,null,null,null,null,"ควรอยู่ห่างจากสายอากาศ\nอย่างน้อย (เมตร)"]
[null,null,null,null,null,"E-field strength \n(V/m)",null,"H-field strength \n(A/m)",null,null,"Equivalent plane wave power density (W/m2)"]
[null,"10 MHz – 400 MHz",null,null,null,28,null,7.2999999999999995E-2,null,null,2]
[null,"ผู้รายงาน",null,null,null,null,null,null,"ผู้รับใบอนุญาต"]
[null,null,null,null,"ลงชื่อ                                        .",null,null,null,null,null,null,"ลงชื่อ                                                     ."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"    "]
[null,"วันที่รายงาน",null,null,null,null,null,null,"วันที่"]

{"sheet":"คู่มือการใช้งาน","index":3,"n_rows":34,"n_cols":2,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["      คู่มือการใช้งานไฟล์ Excel คำนวณและจัดทำรายงาน EMF "]
["ขั้นตอนแรกที่สำคัญ: เปิดใช้งาน Macro"]
["1. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมา (ไฟล์นามสกุล .xlsm)"]
["2. ให้คลิกปุ่ม \"Enable Content\" หรือ \"Enable Macros\" ที่แถบคำเตือนด้านบนของ Excel (สีเหลือง) หากไม่เปิดใช้งาน Macro ฟังก์ชันทั้งหมดจะ ไม่สามารถใช้งานได้"]
["3. หากคุณไม่เห็นแถบนี้ หรือ Macro ถูกบล็อค:"]
[null,"ไปที่ File > Options > Trust Center > Trust Center Settings > Macro Settings"]
[null,"เลือก \"Enable all macros\" และ ติ๊กถูก \"Trust access to the VBA project object model\""]
[]
["         เมนู Macro และหน้าที่ของแต่ละคำสั่ง"]
["1.       Setup_Worksheet()   : Clear ค่าหน้าจอ"]
["สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน (Clear ค่าคำนวณเดิม + ปรับการ Lock Cell)"]
["สิ่งที่เกิดขึ้น:"]
[null,"-เคลียร์ค่าบางเซลล์ใน Sheet1 และ Input"]
[null,"-ตั้งค่าล็อค/ปลดล็อคเซลล์ที่ต้องกรอกข้อมูล"]
[null,"-ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขสูตรหรือส่วนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ"]
["       ควรเรียกใช้ก่อนเริ่มคำนวณ"]
["2.       Calculate_EMF() : กดคำนวณ"]
["คำนวณ ERP และ Compliance Distance ตามสูตรมาตรฐาน"]
["  ข้อมูลที่ต้องกรอกใน Sheet1:"]
[null,"D12-D18 Parameter ทางเทคนิค"]
["        ผลลัพธ์แสดงที่:"]
[null,"D21–D23: ค่า ERP ทั้ง dB, Watt, kW"]
[null,"D42: ระยะห่างปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"]
[null,"D43: ระยะห่างปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไป"]
["3.       Generate_Report_PDF() : พิมพ์รายงาน"]
["  สร้างรายงานสรุปผล พร้อมกราฟ และ export เป็นไฟล์ PDF อัตโนมัติ"]
[null,"สิ่งที่เกิดขึ้น:"]
[null,"-ดึงข้อมูลจาก Sheet1 และ Input ไปยัง Report"]
[null,"-ใส่วันที่เวลาบนรายงาน"]
[null,"-บันทึกไฟล์ PDF ชื่อ EMF_Report_Output.pdf ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ Excel"]
["📌 ข้อควรทราบเพิ่มเติม"]
[null,"-ไฟล์นี้ป้องกันบางเซลล์ไม่ให้แก้ไขเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด"]
[null,"-กรุณาอย่าลบหรือเปลี่ยนชื่อ Sheet เดิม (Sheet1, Input, Report) เพื่อป้องกัน Error"]
[null,"-หากลืมเปิด Macro จะทำให้การคำนวณและปุ่มทั้งหมดไม่ทำงาน"]